견 적 서

No. 20240201 일 수 신 : 성은실 귀 하 내 역 : 캐릭터 탈인형제작 1 건 아래와 같이 견적합니다.				공급자		등록번호	204-06-95154
						상 호	글로벌캐릭터			성명	이명섭
						사업장 주소	경기도 안성시 중앙로 371번길 36 031-673-7939
						업 태	제조업			종 목			탈인형
합계금액 : 일금 일백구십팔만원정(\1,980,000) (세금포함)
No	품 명	규 격	수량		단 가			금액				부가세
1	뚜비 캐릭터	신장170cm	1		1,800,000			1,800,000				180,000
	1. 뚜비캐릭터 모형을 착용하기 편하게 조정한후에 조각을 합니다. 2. 사포작업후에 속을 제거합니다. 3. 땀이 차지않는 폴리망사를 부착합니다. 4. 모형에 맞게 재단을 합니다 5. 바지와 신발을 재단합니다. 6. 어깨끈으로 높이조절을 합니다.
제작기간 : 20일 지불조건 : 계약 50% 잔금 50% ※12개월간 A/S					소 계				1,800,000
					부가세				180,000
					총합계				1,980,000
[비 고] 농협 302-1250-2118-51 이명섭 (가방포함)

안녕하세요 ! 글로벌캐릭터입니다.!

저희 회사에 견적을 의뢰해 주셔서 대단히 감사합니다.

귀사가 견적을 의뢰해주신 캐릭터에 대하여 몇가지 부연합니다.

먼저 캐릭터탈인형은 그 형태, 크기, 내장소재, 외부마감소재, 소품 등에 따라 가격이 결정되어 집니다.

일반적으로 알아서 만들어 주세요! 라고 할 경우 그 퀼리티를 자기들 나름대로 위의 사항들을 결정하여 가격을 낮추어 견적하고 또 제작하여 납품하게 될 경우 결과물에 대한 상이한 시각차 때문에 얼굴을 붉히는 경우를 종종 볼 수 있습니다.

최선에 방법은 정확히 제대로 잘 만들 수 있는 업체를 선택함이 하나를 제작하셔도 사양이 낮은 가격대의 인형이라도 잘 만들 수 있는 방법입니다.

저희 글로벌캐릭터는 먼저 귀사의 캐릭터를 실제로 만들었을 때의 사이즈와 비율 공연하고 활동하기 편하고, 가장 무난한 캐릭터입니다.

저희 글로벌캐릭터는 에버랜드,서울랜드,2002월드컵,아시안게임,네이버 라인, 2018평창동계올림픽준비위원회 등 유수의 캐릭터탈인형들을 제작하여 납품하였으며 제품의 품질에 비해 높지 않은 가격이 최대의 장점입니다.

감사합니다.

글로벌캐릭터  www.globalcharacter.kr

☎ 010-7494-7939

뚜비

캐릭터  탈인형

제작 시방서

**외적으로는 의뢰자의 디자인을 토대로 상품의 가치를 극대화시키고,

내적으로는 탈의 내구성과 착용시 통풍성 및 편의성을 최대한 살림.

규격 : 착용신장 165cm∼175cm(선택사양)

착용후   185cm ∼195cm

2024.  01. 03

글 로 벌 캐 릭 터

― 제작방법 및 공정 ―

**의뢰자와 원부자재 및 기본사항 협의후 제작.

(협의중, 의뢰자의 문제제기시 제작방법은 바뀔 수 있다)

MASCOT(탈)
제 작 공 정	소 재	제 작 방 법	비 고
탈 조각및성형	고밀도(H.R)스폰지, PE FROM	시안을 준하여 조각합니다.	HR은 일반스폰지보다 밀도가 크며,밀도가 클수록 장기간 사용시 변형이 없다 PE FROM은 HR보다밀도는 약하나 탄력이 좋습니다..
내부작업및내피작업	폴리망사	내부 작업은 탈안에 얼굴이 들어갈수 있도록 만들어주는 것으로 폴리망사로 깔끔하게 마무리합니다.	기존의 타올지보다 열 흡수가 적어 최근 테마파크에서 사용합니다.
신발틀 및 턱끈제작	PE FOME. 고밀도(H.R)스폰지, 영보드	시안에 준하여 조각한 후 제작하며 틀완성후 표면을 매끈하게 처리한후 원단으로 외피를 마감합니다.	신발은 도안에 준하며 활동성을 최대한 살립니다. 턱끈으로 싸이즈조절이 가능합니다.
탈(인형) 외피 입체재단	파일지류 원단	탈표면을 깨끗하게 처리한다음 탈위에 직접하는 것으로 평면재단과는 다릅니다.	탈 면을 샤포처리후 재단에 들어갑니다.
외피 본딩작업	클로로프렌접착제	탈표면과 입체재단한 외피를 접착하는 것으로 재단과 동시에 이루어집니다.
외피 재봉작업		탈작업 모든 과정은 수작업으로 하며 재봉 또한 손바느질로 합니다.
신발외피 입체재단	파일지류	신발도 탈과 방법이 같은 입체재단이나 본딩작업은 하지않습니다.
신발외피 재봉작업 및 밑창 마감	합성고무,EVA sbr접착제,TNF세척제	신발은 미싱으로 재봉하며 밑창은 수차례 건조후 접착하고,그외 3중으로 마감합니다.
눈,혀,눈썹제작및부착	포맥스,폴리망사 접척제,TNF세척제	시안과 똑같이 눈,,입등을 표현합니다.	이 공정은 세부적으로 수십가지로 나누어집니다.
턱끈제작,장착 및 마감	PE FROM. 클로로프렌접착제, 고체실리콘 外	내피로 마감된 탈내부에 장착하는 것으로 편의성을 우선으로 합니다.
장갑제작	폴라포리스류外	인형용으로 크기,재질 등을 인형화 하여 제작합니다.
최종검토후 수정,마무리		최종적으로 시안과 비교하고 모델에게 착용시켜 검증합니다.	이외,공정마다 수차례의 자체 검토하며 수정합니다.

COSTUME(의상)
제 작 공 정	소 재	제 작 방 법	비 고
패턴및마름질	면,직물류 外	SIZE를 체크한 다음 패턴(제도)을 뜨며 완성된 패턴을 원단위에 올려놓고 재단합니다.
BODY제작	폴리우레탄스폰지(HL) 아크릴망사	BODY는 배의 형태를 유지하고 입체적인 느낌을 표현합니다.	BODY를 착용후 의상을 착용합니다
가봉및수정		재봉하기전 바느질로 가봉으로 완성후 형태를 체크한고 수정 보완합니다.	가봉은 의뢰자의 선택사양입니다. (선택사양)
완성재봉		수정한 재단된 원단을 미싱으로 재봉합니다.	완성재봉공정은 세부과정이 다단계로 나누어집니다.
악세사리부속부착 (필요시)	단추,지퍼 등등	악세사리부속 부착은 손바느질로 이루어지며, 특수한 경우 접착제나 미싱을 이용하기도 합니다.
정리및마무리		모델에 착용시켜 제품의 완성도를 보며, 불량의 경우 부분제작 또는 다시 제작합니다.	실밥정리나 아이론도 이과정에 이루어집니다.

―품질보증 및 하자보수―

**무상A/S기간은 12개월이며 무상보수를 원칙으로 함.

단, 사용자의 부주의로 인한 하자는 하자보수 일반관계(유상)에 따름.